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Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.
1. Уличный силовой тренажер для развития мускулатуры плечевого пояса с изменяемой нагрузкой из положения лежа.

Тип тренажера – Рычажный.
Толщина профиля несущей конструкции - 3 мм.
Ширина профиля несущей конструкции - 100 мм.
Назначение и комплектация тренажера:
Тренажер предназначен для упражнения жим от груди лежа на горизонтальной скамье.
Комплектация: несущая конструкция, грузы, отягощение в виде подвижной рамы, горизонтальная скамья.
Несущая конструкция:
Каркас тренажера из стального профиля по ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 2).
Профиль трубы 100х100, 80х40, диаметр трубы 48 мм.
Толщина стенки трубы - 3 мм.
Количество стальных круглых труб - 2 шт.
Механизм регулирования нагрузки:
В качестве отягощения в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 Таблица 1), направляющие грузов, грузы.
Сечение стального профиля подвижной рамы 80х 40 мм, 40х40 мм.
Толщина стенки стального профиля подвижной рамы 3 мм.
Способ изменения нагрузки путем фиксации грузов на направляющих.
Грузы	стальные, цельнометаллические.
Общая масса грузов - 70 кг
Количество грузов - 2 шт.
На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011.
Расстояние между рычагами подвижной рамы - 550 мм.
Количество рукояток на подвижной раме - 6 шт.
Рукоятки изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 1051-73 и ГОСТ 3262-75.
Диаметр рукоятки - 33 мм.
Горизонтальная скамья:
Горизонтальная скамья изготовлена из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью.
Толщина горизонтальной скамьи - 15мм.
Отбойники:
На тренажере	установлены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы.
Материал отбойника – резина.
Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски.
Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.
Крепление тренажера к основанию:
В комплект поставки	входят анкерные болты для крепления тренажера к основанию.
Размер анкерных болтов - М12х400.
Количество анкерных болтов - 12 шт.
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