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Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.
1. Уличный тренажер сдвоенный для разгибательных мышц спины и больших ягодичных мышц.

Несущая конструкция изготовлена из круглой стальной трубы и профилей, соответствующих ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. 3 «Сортамент»).
Сечение профилей 120 мм х 60 мм; 60 мм х 60 мм.
Толщина стенки профилей 3 мм.
Диаметр трубы 102 мм, 33 мм.
Толщина стенки трубы 3 мм.
Количество стальных круглых труб 4 шт.
Угол наклона «Пресс» 20°.
Угол наклона «Гиперэкстензии» 40°.
Спинка и упоры для бедер изготовлены из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью. 
Толщина сиденья и упора для бедер 18 мм.
Тренажер оснащен рукоятками гиперэкстензии, изготовленными из круглой стальной трубы.
Диаметр рукояток 33 мм.
В качестве упоров для ног используются круглые стальные трубы диаметром 102 мм.
Для предотвращения травм концы прямоугольных профилей заварены, а круглые трубы имеют заглушки.
В комплект поставки входят анкерные ЗАКЛАДНЫЕ  для крепления тренажера к основанию.
Размер анкерных ЗАКЛАДНЫХ М12х400 Количество анкерных ЗАКЛАДНЫХ 16 шт.
Количество пользователей 2 человек.
Допустимая общая масса пользователей  200 кг.
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