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Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.
1. Уличный тренажер для развития мышц ягодиц, голеней и бедер с безынерционным нагрузочным механизмом

Назначение и комплектация тренажера:
Тренажер предназначен для упражнения тяга на себя с упором в грудь.
Комплектация, несущая конструкция, грузы, отягощение в виде подвижной рамы.
Несущая конструкция:
Каркас тренажера ГОСТ 30245-2003. Для предотвращения травм концы стальных профилей заварены, а трубы имеют заглушки из ПВХ.
Сечение стальной трубы 100х100 мм, 100х50 мм, 80 х40 мм.
Толщина стенки стальной трубы - 3 мм.
Угол наклона сиденья - 5°.
Угол наклона упора для груди -  5°.
Сиденье и упор для груди:
Сиденье и упор для груди изготовлены из влагостойкой фанеры с противоскользящей поверхностью.
Толщина сиденья и упора для груди - 15 мм.
Механизм регулирования нагрузки:
В качестве отягощения в тренажере используется	подвижная рама, изготовленная из стального профиля, соответствующего ГОСТ 30245-2003 (в соответствии с п. Таблица 2) направляющие грузов, грузы.
Сечение стального профиля подвижной рамы 80х40 мм.
Толщина стенки стального профиля подвижной рамы - 3 мм.
Способ изменения нагрузки	путем фиксации грузоблока на профиле подвижной рамы.
Общая масса грузоблока - 40 кг.
Количество грузоблоков - 1 шт.
На узлы вращения установлены необслуживаемые подшипники закрытого типа, соответствующих ГОСТ 520-2011 (в соответствии с п. 6 «Допуски»).
Количество рукояток на подвижной раме - 4 шт.
Рукоятки изготовлены из стальной трубы, соответствующей ГОСТ 3262-75 (в соответствии с п. 1 «Сортамент»).
Диаметр рукоятки 33 мм.
В местах хвата на рукоятки закреплены ручки из ПВХ, имеющие противоскользящую поверхность.
Отбойники:
На тренажере	установлены 2 упора (отбойника), ограничивающие диапазон движения подвижной рамы.
Материал отбойника	резина.
Покрытие рамы состоит из цинковой грунтовки и порошковой краски.
Все открытые болтовые соединения оцинкованные и защищены колпачками закругленной формы из ПВХ.
Крепление тренажера к основанию:
В комплект поставки	входят анкерные болты для крепления тренажера к основанию
Размер анкерных болтов - М12х400. 
Количество анкерных болтов - 12 шт.
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